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शीर्षक
विविध प्रकारच्या डीसी मशीन्स (DC Machines) चे टर्मिनल्स, भाग व डीसी कनेक्शन्स ओळखणे.
उद्देश
1. दिलेल्या DC मशीनची Name Plate Details वाचणे व त्यांचा अर्थ लावणे.
2. Test Lamp Method द्वारे DC मशीनच्या वायंडिंगच्या टर्मिनल्सच्या जोड्या निश्चित करणे.
3. Test Lamp Method द्वारे DC मशीनचे फील्ड व आर्मेचर टर्मिनल्स तपासणे व ओळखणे.
कौशल्ये
•  Name Plate वाचन.
•  मेगर टेस्टिंग: कंटिन्युइटी टेस्ट व इन्सुलेशन टेस्ट.
•  मल्टिमीटरचा वापर करणे व विरोध (Resistance) मोजणे.
•  Test Lamp Method द्वारे DC मशीनचे टर्मिनल्स ओळखणे.
साधने, उपकरणे व कच्चा माल
•  टेस्टिंग बोर्ड, ४० वॉट लॅम्पसह – १ नग.
•  साफसफाईचे कापड – आवश्यकतेनुसार.
•  मेगर, ५०० व्होल्ट – १ नग.
•  मल्टिमीटर – १ नग.
•  इन्सुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, २०० मिमी – १ नग.
•  स्क्रू ड्रायव्हर, १५० मिमी – १ नग.
•  डीसी कंपाउंड मशीन, २२० व्होल्ट किंवा ४४० व्होल्ट रेटिंग – १ नग.
आकृती
	
(येथे टर्मिनल बॉक्सचा लेआउट व टेस्ट लॅम्प / मेगर जोडणीचा आकृती काढा)



कृती
1. DC कंपाउंड मशीनची Name Plate वाचून Voltage, Current, Power, Speed व Field Type नोंदवा.
2. Terminal Box Cover काळजीपूर्वक काढून Screws/Nuts सुरक्षित ठेवा.
3. Terminal Box मधील सर्व Terminals ओळखा व त्यांचा Layout Sketch करा.
4. Megger द्वारे Terminals ची Continuity तपासा.
5. Terminal Pairs ओळखा. पहिल्या जोडीला १,२; दुसऱ्या जोडीला ३,४ व तिसऱ्या जोडीला ५,६ असे मार्क करा.
6. टेस्टिंग बोर्डच्या साह्याने ४० वॉट लॅम्पच्या साह्याने सर्व जोड्यांची Lamp ची स्थिती निरीक्षण करा. Lamp Bright असल्यास ते कमी Resistance असलेले Armature किंवा Series Field Pair समजा. Lamp Dim असल्यास किंवा Probes जोडताना Spark झाल्यास ते Shunt Field Pair समजा.
7. Low Resistive Pair पैकी कोणत्याही एका Pair ला Probe 1 जोडावा. Probe 2 कोणत्याही एका Brush ला स्पर्श करून Test Lamp ची स्थिती तपासावी. Lamp Glow झाल्यास ती Pair Armature Terminals ची समजावी. Armature Terminals ला A1 व A2 अशी Marking करून Table 1 मध्ये नोंद करावी.
8. Lamp Glow न झाल्यास दुसऱ्या Low Resistive Pair वर वरील प्रक्रिया पुन्हा करावी. उर्वरित दोन Terminals Series Field Terminals म्हणून ओळखून त्यांना D1 व D2 अशी Marking करावी.
9. ओळखलेल्या Pairs ला A1-A2 (Armature), D1-D2 (Series Field), E1-E2 (Shunt Field) अशी Marking करा.
10. Armature (A1-A2) आणि Shunt Field (E1-E2) यांच्यामध्ये Megger जोडावा. Megger ला त्याच्या Rated Speed ने फिरवून Insulation Resistance चे Reading Table 1 मध्ये नोंदवावे. Megger Shunt Field (E1-E2) आणि Series Field (D1-D2) यांच्यामध्ये जोडून Reading नोंदवावे. Megger Armature (A1-A2) आणि Series Field (D1-D2) यांच्यामध्ये जोडून Reading नोंदवावे. सर्व Readings तपासून Insulation Resistance 1 MΩ पेक्षा कमी नसल्याची खात्री करावी.

तक्ता १ – टर्मिनल जोडी ओळख
	टर्मिनल जोडी
	ओळख
	मल्टिमीटर रीडिंग (Ω)

	A1 – A2
	आर्मेचर (Armature)
	

	D1 – D2
	सिरीज फील्ड (Series Field)
	

	E1 – E2
	शंट फील्ड (Shunt Field)
	



तक्ता २ – इन्सुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट
	क्र.
	दरम्यान तपासणी
	टर्मिनल्स
	इन्सुलेशन रेझिस्टन्स (MΩ)
	टिपणी

	1
	आर्मेचर व शंट फील्ड
	A1-A2 व E1-E2
	
	

	2
	शंट फील्ड व सिरीज फील्ड
	E1-E2 व D1-D2
	
	

	3
	सिरीज फील्ड व आर्मेचर
	D1-D2 व A1-A2
	
	

	4
	आर्मेचर व बॉडी
	A1-A2 व Body
	
	

	5
	शंट फील्ड व बॉडी
	E1-E2 व Body
	
	

	6
	सिरीज फील्ड व बॉडी
	D1-D2 व Body
	
	



निष्कर्ष
१. DC मशीनमधील विविध वायंडिंगदरम्यान इन्सुलेशन रेझिस्टन्स तपासली असून ती _______________ (MΩ) आढळली.
२. मल्टिमीटर रीडिंग्ज: _______________________________________________
प्री-जॉब चेक शीट
दक्षता (कमीत कमी पाच दक्षता लिहा):
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

प्रश्न: Test Lamp Armature Terminals वर Bright का उजळतो?
उत्तर: ______________________________________________________________________
उत्तर: ______________________________________________________________________

प्रश्न: Test Lamp Shunt Field Terminals वर Dim किंवा Spark का देतो?
उत्तर: ______________________________________________________________________
उत्तर: ______________________________________________________________________

प्रश्न: Series Field Terminals ची Resistance कशी असते?
उत्तर: ______________________________________________________________________
उत्तर: ______________________________________________________________________

प्रश्न: Armature Terminals ओळखण्यासाठी Test Lamp चा Probe Brush ला का स्पर्श करतात?
उत्तर: ______________________________________________________________________
उत्तर: ______________________________________________________________________

प्रश्न: Series Field Terminals Brushes शी Continuity देतात का?
उत्तर: ______________________________________________________________________
उत्तर: ______________________________________________________________________

सुरक्षितता व काळजी
•  Main Supply बंद करूनच Terminal Box उघडावे; Screws व Nuts सुरक्षित ठेवावेत.
•  कोणताही अचिन्हांकित (unmarked) Terminal मार्क करण्यापूर्वी Instructor ची परवानगी घ्यावी.
•  Probes Body/Frame किंवा इतर Metal Parts ला स्पर्श करू नयेत; तपासताना हात कोरडे असल्याची खात्री करावी.
•  Brush ला Probe स्पर्श करताना काळजी घ्यावी; Commutator ला थेट स्पर्श करू नये.
•  Shunt Field circuit जवळ जास्त काळजी घ्यावी, कारण High Inductance मुळे Spark होऊ शकतो.
•  वापर पूर्ण झाल्यानंतर Megger योग्य पद्धतीने Discharge करावा, Instructor च्या सूचनेनुसार.
•  काम पूर्ण झाल्यानंतर Terminal Box Cover पुन्हा व्यवस्थित बसवावे.
मूल्यांकन
	प्रशिक्षणार्थ्याची सही
	निदेशकाची सही
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