औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
जॉब शीट
	व्यवसाय
	वीजतंत्री (Electrician) (२०२४-२०२६)
	जॉब शीट क्र.
	०२

	प्रायोगिक क्र.
	१०८
	दिनांक
	१० ऑगस्ट २०२६

	प्रशिक्षणार्थ्याचे नाव
	_______________________
	बॅच / रोल नं.
	____________



शीर्षक
विविध प्रकारच्या डीसी मशीन्स (DC Machines) चे भाग (Parts) ओळखणे.
उद्देश
1. दिलेल्या DC मशीनची Name Plate Details वाचणे व त्यांचा अर्थ लावणे.
2. DC मशीनचे विविध भाग (Parts) ओळखणे.
कौशल्ये
•  Name Plate वाचन व अर्थ लावणे.
•  DC मशीनचे भाग ओळखणे: योक, पोल कोअर, पोल शू, फील्ड वायंडिंग, आर्मेचर, कम्युटेटर, ब्रशेस, ब्रश होल्डर, एंड कव्हर, बेअरिंग, शाफ्ट.
•  प्रत्येक भागाला लेबल लावणे व त्याचे स्केच काढणे.
साधने व उपकरणे
•  सोडवलेले (Dismantled) DC मशीन – १ नग.
•  इन्सुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, २०० मिमी – १ नग.
•  स्क्रू ड्रायव्हर, १५० मिमी – १ नग.
•  डी.ई. स्पॅनर सेट, ५ मिमी ते २० मिमी – १ सेट.
•  लेबल्स / टॅग्स, मार्कर किंवा खडू – आवश्यकतेनुसार.
•  साफसफाईचे कापड – आवश्यकतेनुसार.
आकृती
	
(येथे सोडवलेल्या DC मशीनचे स्केच काढा व Fig. 1 प्रमाणे प्रत्येक भागाला क्रमांकाने लेबल लावा)



कृती
कृती: DC मशीनचे भाग ओळखणे
1. दिलेल्या DC मशीनची Name Plate Details वाचा व त्यांचा अर्थ लावा.
2. DC मशीनचे भाग ओळखा.
3. प्रत्येक भागावर क्रमांकासह लेबल लावा (Fig. 1 पहा).
4. भागांची नावे नोंदवा व प्रत्येक भागाचे स्केच नोटबुकमध्ये काढा.
माहिती व सुरक्षा
•  भाग हाताळताना हात तेलकट किंवा ओले नसावेत.
•  कम्युटेटर व ब्रशेस नाजूक असतात, त्यामुळे ते सावधानतेने हाताळा.
•  फील्ड वायंडिंगचे इन्सुलेशन खराब होणार नाही याची काळजी घ्या.

तक्ता १ – DC मशीन भाग ओळख तक्ता
	क्र.
	भागाचे नाव (Part Name)
	आकृतीतील खूण क्र.
	कार्य (Function)

	1
	योक (Yoke)
	
	बाहेरील सांगडा; यंत्राला यांत्रिक आधार देतो व चुंबकीय परिपथ पूर्ण करतो.

	2
	पोल कोअर (Pole Core)
	
	फील्ड वायंडिंगला आधार देतो व चुंबकीय फ्लक्ससाठी मार्ग तयार करतो.

	3
	पोल शू (Pole Shoe)
	
	चुंबकीय फ्लक्स समानरित्या पसरवतो; फील्ड वायंडिंगला आधार देतो.

	4
	फील्ड वायंडिंग (Field Winding)
	
	करंट वाहताना चुंबकीय फ्लक्स निर्माण करते.

	5
	आर्मेचर (Armature)
	
	फिरणारा भाग, ज्यामध्ये EMF प्रवृत्त (induced) होते.

	6
	कम्युटेटर (Commutator)
	
	आर्मेचरमध्ये तयार होणाऱ्या AC चे DC मध्ये रूपांतर करतो (Rectification).

	7
	ब्रशेस (Brushes)
	
	कम्युटेटर व बाह्य परिपथ यांच्यामध्ये करंट वाहून नेतात.

	8
	ब्रश होल्डर (Brush Holder)
	
	ब्रशेसना योग्य जागी धरून ठेवतो.

	9
	एंड कव्हर (End Cover)
	
	यंत्राच्या आतील भागांचे संरक्षण करतो.

	10
	बेअरिंग (Bearing)
	
	फिरणाऱ्या शाफ्टला आधार देतो व घर्षण कमी करतो.

	11
	शाफ्ट (Shaft)
	
	यांत्रिक शक्तीचे वहन (transmit) करतो.



प्रश्न व उत्तरे
प्रश्न: DC मशीनचे मुख्य भाग कोणते आहेत?
उत्तर: ____________________________________________________________
(संकेत: योक, पोल कोअर, पोल शू, फील्ड वायंडिंग, आर्मेचर, कम्युटेटर, ब्रशेस, ब्रश होल्डर, एंड कव्हर, बेअरिंग, शाफ्ट)
प्रश्न: कम्युटेटरचे कार्य काय आहे?
उत्तर: ____________________________________________________________
(संकेत: AC चे DC मध्ये रूपांतर करणे – Rectification (आर्मेचरमध्ये तयार होणाऱ्या AC चे DC मध्ये रूपांतर करतो).)
निष्कर्ष
दिलेल्या DC मशीनची Name Plate Details वाचून त्यांचा अर्थ लावला. DC मशीनचे सर्व मुख्य भाग — योक, पोल कोअर, पोल शू, फील्ड वायंडिंग, आर्मेचर, कम्युटेटर, ब्रशेस, ब्रश होल्डर, एंड कव्हर, बेअरिंग व शाफ्ट — यशस्वीपणे ओळखले, त्यांना लेबल लावले व त्यांचे स्केच काढले.
सुरक्षितता व काळजी
•  भाग हाताळण्यापूर्वी हात स्वच्छ, कोरडे व तेल/ग्रीसमुक्त असल्याची खात्री करा.
•  कम्युटेटर व ब्रशेस काळजीपूर्वक हाताळा, कारण ते नाजूक असून सहज खराब होऊ शकतात.
•  मशीन सोडवताना किंवा हाताळताना फील्ड वायंडिंगच्या इन्सुलेशनला नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्या.
•  लहान भाग (स्क्रू, नट, ब्रशेस) सुरक्षित ठिकाणी ठेवा जेणेकरून ते हरवणार नाहीत.
•  निरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मशीन योग्य क्रमाने काळजीपूर्वक पुन्हा जोडा (Reassemble करा).
मूल्यांकन
	प्रशिक्षणार्थ्याची सही
	निदेशकाची सही
	दिनांक
	निकाल
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